**Zakład Usług Energetycznych** Nowa Sarzyna , 20-09-2017r.

**"WOD-REM" Sp. z o.o.**

ul. Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

**Zapytanie ofertowe**

*W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja działalności firmy WOD-REM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi"* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty:

**Dane zamawiającego:**

Zakład Usług Energetycznych "WOD-REM" Sp. z o.o.

**NUMER PROJEKTU:** RPPK.01.04.01-18-0087/17

**RODZAJ ZAMÓWIENIA:** dostawy

**POWIAT-lokalizacja projektu:** leżajski

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Koparko-ładowarka o parametrach nie gorszych niż :**

UKŁAD NAPĘDOWY:

* moc co najmniej 90KM, silnik o pojemności 3,5-4,5 dm3 spełniający normy EU Stage IV
* tryb zarządzania mocą zapewniający oszczędność paliwa
* skrzynia biegów minimum 6 przełożeń do przodu
* blokada tylnego mostu
* napęd na 4 koła, przednia oś skrętna
* zbiornik paliwa minimum 160 litrów
* dostęp do ładowania akumulatora (akumulatorów) bez konieczności sięgania przez łyżkę ładowarkową

RAMIĘ KOPARKOWE:

* przesuw boczny za pomocą siłownika hydraulicznego
* rozsuwane teleskopowo
* sterowanie za pomocą joysticków
* zasięg na poziomie gruntu minimum 7000mm
* głębokość kopania ramienia nie mniej niż 4000mm
* szybkozłącze koparkowe
* trzy łyżki koparkowe : szer. 300mm(+/-20mm), 600mm(+/-20mm), skarpówka minimum 1500mm
* oryginalny młot do kucia z dwoma grotami o masie 300-400kg

RAMIĘ ŁADOWARKOWE:

* układ równoległego podnoszenia
* sterowanie za pomocą joysticka
* kierunek jazdy wybierany z joysticka bez odrywania dłoni
* układ amortyzacji ramienia ładowarkowego
* maksymalna wysokość sworznia przegubu łyżki minimum 3400mm
* łyżka wielofunkcyjna z widłami o pojemności co najmniej 1m3

HYDRAULIKA:

* pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku
* przepływ maksymalny minimum 160 l/min
* ciśnienie maksymalne minimum 250 bar
* linia do młota na ramieniu koparkowym

ŚRODOWISKO OPERATORA:

* kabina z certyfikatami ROPS/FOPS
* klimatyzacja
* drzwi z obydwu stron
* możliwość jednoczesnej obsługi obu ramion maszyny

Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2017, pochodząca z produkcji seryjnej i niebędąca prototypem.

Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

**KOD CPV**: *43260000-3 Koparki, czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze*

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 30-11-2017r.**

**KRYTERIA OCENY OFERT, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr kryterium | Opis kryterium | waga | **Sposób przyznawania punktacji** |
| 1 | Cena | 80 pkt. | najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 80 pkt. |
| 2 | Okres gwarancji | 5 pkt. | Punkty będą przyznawane następująco:  - gwarancja do 24 miesięcy – 5 pkt.  - gwarancja do 12 miesięcy – 0 pkt. |
| 3 | Termin realizacji | 15 pkt. | Termin realizacji rozumiany jako czas dostawy od zawarcia umowy z dostawcą  Punkty będą przyznawane następująco:  - do 14 dni - 15 pkt.  - 15 do 21 dni - 10 pkt.  - 22 do 30 dni - 5 pkt. |

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość punktów.

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Nie będą rozpatrywane oferty:

- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

- złożone po terminie składania ofert.

**Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:**

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia,

- wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN)

- termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta.

**MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

**29.09.2017r. do godziny 15:00**

osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:

**Zakład Usług Energetycznych"WOD-REM" Sp. z o.o. , ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna**

lub

na adres e-mailowy: k.stanko@wodrem.com

**INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:**

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**OSOBA DO KONTAKTU**: Krzysztof Stańko tel. 607 615 960

……………………………..

*pieczątka i podpis zamawiającego*